// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qcom-ipq4019.dtsi"
#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>
#include <dt-bindings/leds/common.h>
#include <dt-bindings/soc/qcom,tcsr.h>

/ {
	model = "EnGenius ENS620EXT";
	compatible = "engenius,ens620ext";

	memory {
		device_type = "memory";
		reg = <0x80000000 0x10000000>;
	};

	aliases {
		led-boot = &power;
		led-failsafe = &power;
		led-running = &power;
		led-upgrade = &power;
	};

	soc {
		tcsr@1949000 {
			compatible = "qcom,tcsr";
			reg = <0x1949000 0x100>;
			qcom,wifi_glb_cfg = <TCSR_WIFI_GLB_CFG>;
		};

		ess_tcsr@1953000 {
			compatible = "qcom,tcsr";
			reg = <0x1953000 0x1000>;
			qcom,ess-interface-select = <TCSR_ESS_PSGMII>;
		};

		tcsr@1957000 {
			compatible = "qcom,tcsr";
			reg = <0x1957000 0x100>;
			qcom,wifi_noc_memtype_m0_m2 = <TCSR_WIFI_NOC_MEMTYPE_M0_M2>;
		};

		/*
		 * Disable the broken restart as a workaround for the buggy
		 * 3.0.0/3.0.1 U-boots that ship with the device.
		 * Note: The watchdog is now used to restart this device.
		 */
		restart@4ab000 {
			status = "disabled";
		};
	};

	buttons {
		compatible = "gpio-keys";

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&tlmm 63 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power: power {
			function = LED_FUNCTION_POWER;
			color = <LED_COLOR_ID_AMBER>;
			gpios = <&tlmm 58 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan1 {
			label = "green:lan1";
			gpios = <&tlmm 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan2 {
			label = "green:lan2";
			gpios = <&tlmm 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan2g {
			label = "green:wlan2g";
			gpios = <&tlmm 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		wlan5g {
			label = "green:wlan5g";
			gpios = <&tlmm 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&watchdog {
	status = "okay";
};

&prng {
	status = "okay";
};

&crypto {
	status = "okay";
};

&cryptobam {
	status = "okay";
};

&blsp_dma {
	status = "okay";
};

&tlmm {
	serial_pins: serial_pinmux {
		mux {
			pins = "gpio60", "gpio61";
			function = "blsp_uart0";
			bias-disable;
		};
	};

	spi_0_pins: spi_0_pinmux {
		mux {
			function = "blsp_spi0";
			pins = "gpio55", "gpio56", "gpio57";
			drive-strength = <12>;
			bias-disable;
		};

		mux_cs {
			function = "gpio";
			pins = "gpio54";
			drive-strength = <2>;
			bias-disable;
			output-high;
		};
	};
};

&blsp1_spi1 { /* BLSP1 QUP1 */
	pinctrl-0 = <&spi_0_pins>;
	pinctrl-names = "default";
	status = "okay";
	cs-gpios = <&tlmm 54 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

	flash@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <24000000>;
		m25p,fast-read;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "SBL1";
				reg = <0x00000000 0x00040000>;
				read-only;
			};
			partition@40000 {
				label = "MIBIB";
				reg = <0x00040000 0x00020000>;
				read-only;
			};
			partition@60000 {
				label = "QSEE";
				reg = <0x00060000 0x00060000>;
				read-only;
			};
			partition@c0000 {
				label = "CDT";
				reg = <0x000c0000 0x00010000>;
				read-only;
			};
			partition@d0000 {
				label = "DDRPARAMS";
				reg = <0x000d0000 0x00010000>;
				read-only;
			};
			partition@e0000 {
				label = "APPSBLENV"; /* uboot env*/
				reg = <0x000e0000 0x00010000>;
				read-only;
			};
			partition@f0000 {
				label = "APPSBL"; /* uboot */
				reg = <0x000f0000 0x00090000>;
				read-only;
			};
			partition@180000 {
				label = "ART";
				reg = <0x00180000 0x00010000>;
				read-only;
			};
			partition@190000 {
				compatible = "denx,fit";
				label = "firmware";
				reg = <0x00190000 0x14d0000>;
			};
			partition@1660000 {
				label = "failsafe";
				reg = <0x01660000 0x008F0000>;
				read-only;
			};
			partition@1f50000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x01f50000 0x00010000>;
				read-only;
			};
			partition@1f60000 {
				label = "userconfig";
				reg = <0x01f60000 0x000a0000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&blsp1_uart1 {
	pinctrl-0 = <&serial_pins>;
	pinctrl-names = "default";
	status = "okay";
};

&usb3_ss_phy {
	status = "okay";
};

&usb3_hs_phy {
	status = "okay";
};

&usb2_hs_phy {
	status = "okay";
};

&wifi0 {
	status = "okay";
	qcom,ath10k-calibration-variant = "EnGenius-ENS620EXT";
};

&wifi1 {
	status = "okay";
	qcom,ath10k-calibration-variant = "EnGenius-ENS620EXT";
};
